**File AVP 7.1 tren DVD**

**File kick-start 7.1 tren USB:** Khai bao ip, netmask, gateway, password tren file nay

1. Thao S8300D ra
2. lap S8300D vao GW
3. Gan DVD vao truoc doi 10s sau do gan USB
4. De no tu chay den khi dia bung ra
5. Khong lam gi cho den khi ping duoc

Truy cap ip vua dat tren file *kick-start* de deploy CM, US, WebLM

SSH vao S8300D de cai license

